2012.6.作成版　50周年で追加印刷　　　**夏期 入荘時　(おおむね５月～１０月)利用手順**

チェック欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **１** 　電　　源　 ２階玄関脇(Ｌｰ２分電盤)主電源 ＯＮ (Ｌｰ１分電盤はそのまま) 　…  　　 ↓  **２** 　灯　　油　 １階ポンプ室西側壁面下部の灯油コック 開く 各ストーブ運転可 …  　 ↓ ストーブ以外に風呂を含む各給湯用）  **３** 水栓器具操作 操作なし  　 ↓  **４** 　給 湯 器 水抜き等に関しては操作なし  ↓  給　 湯 　給湯器の｢ＯＮ・ＯＦＦ｣は給湯器または浴室で操作。　　　　　　…  入荘中は通常ＯＮのまま | Ｏ Ｎ |  |  |
| 開 く |  |
| ／ | ／ |
| ／ | ／ |
|  | | |
| Ｏ Ｎ |  |  |

・浴槽のお湯張りは浴室の｢ふろ自動｣で。｢ふろ自動｣ランプは一定時間経過で消えます。

・浴槽の長時間使用時　お湯の補給は｢カラン｣で、加温は｢追い炊き｣スイッチでする。

・(｢ふろ自動｣スイッチを入れると、新たにお湯張りが開始されてしまいます)

　 ↓

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **５** 　通　　水 操作なし 各蛇口・水洗トイレ等、給水ポンプ｢自動｣で使用可。 | ／ | ／ |  |
|  | | |

↓

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **６** 給水ポンプ １階ポンプ室の給水ポンプ操作盤の運転(停止を→自動に) 　　　… | 自 動 |  |  |

　　　 ↓

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **７** ガ ス 　台所ガス台下左扉の奥、ガスの元栓を開けて使用可能に。 　… | 開　く |  |  |

　　ガスが出ない場合…ガス検針器が自動遮断の状態になっている。この場合

リセットは、ガス検針器(浴室外…屋外…のプロパンボンベ上)左下の黒ボタンで。

「トラブルが無ければふれる必要は全然無い」

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **８** 防 油 堤 屋外灯油タンク下部の箱状の防油堤内には雨水が溜まっているので  　外側下部の水抜きコックを開いて放水、完了後コックを閉じておくこと。 | 水を抜く |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 確認者メモ |  |

確認者氏名　　　　　　　　　　∥　　　年　　月　　日 時