2012.6.作成版　50周年で追加印刷　　　**夏期 離荘時　(おおむね5月～10月)閉荘手順**  　　　チェック欄

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **１ 給水ポンプ**  １階ポンプ室の給水ポンプ停止　　　　　　(自動を→停止に) …  　　　↓  **２ 主水抜弁**  操作なし  　　↓  **３ 二次側水抜弁** 操作なし  　　↓  **４ 水栓器具操作** 操作なし | | 停　止 | | |  | |  |
| ／ | | | ／ | |
| ／ | | | ／ | |
| ／ | | ／ | | |
|
|
| ↓  **５ 　給 湯 器**  水抜き等に関しては操作なし | |  | |  | |  | |
| ／ | | | ／ | |
| ↓ 給湯器または浴室で｢ＯＮ・ＯＦＦ｣操作 　　　　…  **６ 浴室暖房器**  　操作なし  　 ↓  **７ 　灯　　油** １階ポンプ室西側壁面下部の灯油コック 　　　　　 閉める …  ↓  **８ 　ガス元栓** 各器具栓･ガス炊飯器栓の｢閉｣を確認後、ガスの元栓を閉める …  ↓ ｢ガスの元栓は台所ガス台下左扉の奥｣  **９ 　電　　源** ２階玄関脇(Ｌｰ２分電盤)主電源 ＯＦＦ　　　　　　　 　　 …  　↓ 　 (１～８の２次側はＯＮのままでよい)  Ｌｰ１分電盤(冷蔵庫裏の倉庫上)は通常はふれる必要はない | |
| ＯＦＦ | | |  | |
| ／ | | | ／ | |
| 閉める | | |  | |
|
|
|
| 閉める | | |  | |
| ＯＦＦ | | |  | |
|  | |  | | |
| **10 防油堤ｺｯｸ** コックが閉じているのを確認　もし開いていれば閉める  　　↓ 防油堤：屋外灯油タンク下の箱…下部に排水用コックがある　… | | 確　認 | |  | | |
| **11 ごみの搬出** 村指定のごみ袋(赤･青)に入れて落倉のごみ置き場に出す　　　　…  ↓ 　空缶･空瓶･ダンボール等も同様、または持ち帰る。    **12 　戸 締 り** 確認　 (しじま小屋の戸締まりも確認のこと) 　　　… | | 確 認 | |  | | |  |
| 確　認 | |  | | |  |
|  | | | | | | |
|  |
|  | 確認者メモ | |  | | | | |

確認者氏名　　　　　　　　　　∥　　　　年　　月　　日 時